АКТ  
разграничения балансовой принадлежности электросетей  
и эксплуатационной ответственности сторон

|  |  |
| --- | --- |
| г. Пинск | 23.04.2020 |


РУП «Брестэнерго» именуемое в дальнейшем «Энергоснабжающая организация», в лице начальника Пинского Сельского РЭС филиала «Пинские электрические сети» РУП «Брестэнерго» Забавнюка Владимира Францевича действующего на основании доверенности от 01.09.2019 №2432г. с одной стороны, и Физическое лицо именуемое в дальнейшем «Потребитель», в лице Вериги Василия Михайловича с другой стороны составили настоящий АКТ о нижеследующем.

На день составления Акта технические условия 04/2821 от 15.04.2020   
 на внешнее электроснабжение объекта

Электроотопление и горячее водоснабжение жилого дома, находящегося по адресу дер. Ганьковичи, ул. Веселая, 2А выполнены:

Разрешенная к использованию мощность 4,00 кВт.   
 Электроустановки потребителя относятся к 3 категории по надежности электроснабжения.   
 Схема внешнего электроснабжения относится к 3 категории по надежности электроснабжения.   
 Энергоснабжающая организация не несет ответственности перед Потребителем за перерывы в электроснабжении при несоответствии схемы электроснабжения категории электроприемников Потребителя и повреждении оборудования, не находящегося у нее на балансе.   
 В соответствии с главой 3 Правил электроснабжения границы раздела устанавливаются следующими:

I. По балансовой принадлежности:   
ВЛ 1 от КТП-326 оп. №11 на балансе Пинского Сельского РЭС.   
Кабели вводов от оп. №11 ВЛ 1 от КТП-326 и внутреннее эл. оборудование расположенное по адресу дер. Ганьковичи, ул. Веселая, 2А находится на балансе Потребителя   
Граница раздела между Пинским Сельским РЭС и Потребителем контактное присоединение кабелей вводов на линейных опорах №11 ВЛ 1 от КТП-326   
  
 II. По Эксплутационной ответственности:   
ВЛ 1 от КТП-326 оп. №11 на балансе Пинского Сельского РЭС.   
Кабели вводов от оп. №11 ВЛ 1 от КТП-326 и внутреннее эл. оборудование расположенное по адресу дер. Ганьковичи, ул. Веселая, 2А находится на балансе Потребителя   
Граница раздела между Пинским Сельским РЭС и Потребителем контактное присоединение кабелей вводов на линейных опорах №11 ВЛ 1 от КТП-326

Схема питания электроустановки:  


ПРИМЕЧАНИЕ   
 1.Границы по схеме обозначаются: балансовой принадлежности - красной линией; эксплуатационной ответственности - синей.   
 2.При изменении срока действия Акта, присоединенных мощностей, схемы внешнего электроснабжения, категории надежности электроснабжения, границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Акт подлежит замене.   
 3.Доверенность потребителя на подписание акта разграничения хранится в энергоснабжающей организации.   
 4.На схеме питания электроустановки указываются места установки приборов учета, параметры силовых и измерительных трансформаторов и ЛЭП.   
 5.Потребителю запрещается без согласования с диспетчером энергоснабжающей организации самовольно производить переключения и изменять схему внешнего электроснабжения.   
 6.Потребителю запрещается без согласования с энергоснабжающей организацией подключать к своим электроустановкам сторонних потребителей.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Представитель энергоснабжающей организации Представитель Потребителя Представитель владельца транзитных электрических сетей Срок действия акта Главный инженер Зам.начальника РЭС по сбыту энерги Бухгалтер РЭС | \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ 2года \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ | Забавнюк В.Ф. Верига В.М.  Сидоров С.С.  Климович А.Л. Калилец Ф.И. Крейдич С.В. |